**8. PARETI**

**8.1 Parete in pannelli sandwich** **con fissaggio in vista .**

Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich, tipo **ISOPAN** mod.**ISOBOX** con fissaggio in vista , composti da lamiera microgrecata esterna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 4-5-6/10 mm. SPECIFICARE, componente isolante in schiuma poliuretanica di spessore variabile (da 25 a 120 mm. SPECIFICARE ) e lamiera microgrecata interna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 4-5-6/10 mm. SPECIFICARE Posati su infrastruttura di sostegno e fissati con appositi gruppi di fissaggio : - Vite autofilettante in acciaio zincato completa di guarnizione. Colorazioni standard. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, piattaforma elevatrice per la posa in opera ,il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Misure in opera della superficie coperta .

MQ. x €/mq. = €.

**8.2 Parete in pannelli sandwich** **con fissaggio a scomparsa .**

Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich, tipo **ISOPAN** mod.**ISOPARETE** con fissaggio a scomparsa , composti da lamiera microgrecata esterna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5/10 mm. SPECIFICARE, componente isolante in schiuma poliuretanica di spessore variabile (da 35 a 100 mm. SPECIFICARE ) e lamiera microgrecata interna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5/10 mm. SPECIFICARE Posati su infrastruttura di sostegno e fissati con appositi gruppi di fissaggio : - Vite autofilettante in acciaio zincato completa di guarnizione. Colorazioni standard. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, piattaforma elevatrice per la posa in opera ,il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Misure in opera della superficie coperta .

MQ. x €/mq. = €.

**8.3 Parete in pannelli sandwich fonoassorbenti**

Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich, tipo **ISOPAN** mod.**ISOFIRE WALL FONO,** composti da lamiera microgrecata esterna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5-6/10 mm. SPECIFICARE , componente isolante in fibre minerali ad alta densità di spessore adeguato (da 50 a 150 mm.) e lamiera micro grecata e microforata interna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5- 6/10 mm. SPECIFICARE Posati su infrastruttura di sostegno e fissati con appositi gruppi di fissaggio : - Vite autofilettante in acciaio zincato completa di guarnizione. Colorazioni standard. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, piattaforma elevatrice per la posa in opera ,il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Misure in opera della superficie coperta .

MQ. x €/mq. = €.

**8.4 Parete in pannelli sandwich resistenti al fuoco**

Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich, tipo **ISOPAN** mod.**ISOFIRE ,** composti da lamiera microgrecata esterna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5-6/10 mm. SPECIFICARE , componente isolante in fibre minerali ad alta densità di spessore adeguato (da 50 a 150 mm.) e lamiera microgrecata interna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5- 6/10 mm. SPECIFICARE Posati su infrastruttura di sostegno e fissati con appositi gruppi di fissaggio : - Vite autofilettante in acciaio zincato completa di guarnizione. Colorazioni standard. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, piattaforma elevatrice per la posa in opera ,il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Misure in opera della superficie coperta .

MQ. x €/mq. = €.