**9 POLICARBONATO**

**9.1 Creazione di fasce di traslucido ortogonali alla pendenza delle falde** , mediante la fornitura e posa in opera di lastre grecate in policarbonato microalveolare, ditta **POLYPIU’** mod. **SMARTPIU’** , colore neutro, di spessore 2,5 mm., protette all’estradosso dai raggi UV, termosaldate alle estremità, adeguatamente sormontate, raccordate e fissate su listelli o traversi di adeguata altezza. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti , guarnizione adesive in espanso , e quant'altro occorra per dare l'opera finita. Compresa ogni lavorazione sui sormonti dei pannelli sandwich a monte ( overlapping ).

Caratteristiche **reazione al fuoco bs1 d0**.

**Mq. x €/mq. = €.**

**9.2 Creazione di fasce di traslucido ortogonali alla pendenza delle falde** , mediante la fornitura e posa in opera di lastre grecate in policarbonato compatto , ditta **POLYPIU’** mod. **CARBOPIU’** , colore neutro, di spessore 1,00 mm., protette all’estradosso dai raggi UV, adeguatamente sormontate, raccordate e fissate su listelli o traversi di adeguata altezza. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti protetti con guarnizioni adesive in espanso , e quant'altro occorra per dare l'opera finita. Compresa ogni lavorazione sui sormonti dei pannelli sandwich a monte ( overlapping ).

Caratteristiche **reazione al fuoco bs1 d0**.

**Mq. x €/mq. = €.**

**9.3 Creazione di fasce di traslucido paralleli alla pendenza delle falde** , mediante la fornitura e posa in opera di lastre in policarbonato compatto, ditta **POLYPIU’** mod. **GRECAPIU’,** colore neutro, di spessore (12-16-20-30-40 mm. SPECIFICARE ), protette all’estradosso dai raggi UV, termosaldate alle estremità, adeguatamente sormontate, raccordate e fissate ai pannelli sandwich di copertura. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti protetti con guarnizioni adesive in espanso e quant'altro occorra per dare l'opera finita. Compresi tamponi chiudi onda in espanso da installare a valle .

**Classe di reazione al fuoco B.s1.d0**

**Mq. x €/mq. = €.**

**9.4 Creazione all’intradosso dei lucernai di velario** mediante la fornitura e posa in opera di lastre in policarbonato alveolare ditta **POLYPIU’** mod. **PANELPIU’500**  , colore neutro, di spessore (16-20-25-40 mm. SPECIFICARE ),termosaldate alle estremità, fissate al solaio mediante angolari in acciaio zincato preverniciato. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

**Classe di reazione al fuoco B.s1.d0**

**Mq. x €/mq. = €.**

**9.5 Fornitura e in posa in opera di rete metallica in acciaio zincato**, specifica e certificata per protezione anticaduta installata all’intradosso delle fasce di traslucido, idoneamente assicurata alle strutture esistenti mediante i fissaggi della copertura . Di altezza adeguata alla dimensione della fascia di traslucido – spessore 2 mm. – maglie 5 x 7,5 cm. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti, il fissaggio secondo le specifiche di posa e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Misure superficie reale della rete posata .

**Mq. x €/mq. = €.**