**10. SICUREZZA**

**10.1 Ponteggio di facciata in elementi prefabbricati**

Fornitura e posa in opera di ponteggio in elementi prefabbricati , compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, noleggio per il primo mese, l’approntamento del piano di lavoro a livello della copertura (ponte), l’approntamento del sottoponte e completo di scala di servizio, rete di protezione al piano di lavoro .

Compreso l’ onere per la redazione del PIMUS e di calcolo del parapetto al piano di lavoro

Misurato in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Escluso ogni onere e responsabilità per il ripristino degli intonaci e le tinteggiature danneggiatesi a seguito del fissaggio del ponteggio alle pareti .

Mq. x €/Mq. = €.

**10.2 Torre di Ponteggio per la salita in quota di copertura .**

Fornitura e posa in opera di ponteggio in elementi prefabbricati , funzionale alla salita in quota di copertura , compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, noleggio per il primo mese, l’approntamento del piano di lavoro a tutti i livelli , completo di scala di servizio, rete di protezione al piano di lavoro .

Compreso l’ onere per la redazione del PIMUS e di calcolo del parapetto al piano di lavoro

Misurato in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Escluso ogni onere e responsabilità per il ripristino degli intonaci e le tinteggiature danneggiatesi a seguito del fissaggio del ponteggio alle pareti .

Mq. x €/Mq. = €.

**10.3 Trabatelli con ruote**

Fornitura e posa in opera di trabatello con ruote, compreso il trasporto, noleggio, il montaggio, lo smontaggio, l’approntamento di tutti i piani di lavoro, di scalette di servizio interne, di battipiedi e parapetti. Escluso ogni onere e responsabilità per il ripristino degli intonaci e le tinteggiature danneggiatesi a seguito dell’eventuale fissaggio del trabatello.

Giorni. x €/giorno. = €.

**10.4 Parapetto tipo a “MORSETTO”**

Fornitura e posa in opera di parapetto in quota con requisiti di tipo A secondo UNI EN 13374:2013, del tipo a “MORSETTO” raccordati con tavolato in legno, compreso ogni onere il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il montaggio, lo smontaggio, il fissaggio secondo le specifiche di posa e quant’altro occorra per dare l’opera finita , idoneo per falde con inclinazione inferiore a 10° e il noleggio per il primo mese.

Misurato in lunghezza lineare effettivamente realizzata in opera. Escluso ogni onere e responsabilità per il ripristino degli intonaci e le tinteggiature danneggiatesi a seguito del fissaggio del parapetto alle pareti e cornicioni .

m. x €/m. = €.

**10.5 Parapetto tipo a “TASSELLO”**

Fornitura e posa in opera di parapetto in quota del tipo a “TASSELLO”, con requisiti di tipo B secondo UNI EN 13374:2013, raccordati con tavolato in legno, compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il montaggio, lo smontaggio, il fissaggio secondo le specifiche di posa e quant’altro occorra per dare l’opera finita, noleggio per il primo mese. Misurato in lunghezza lineare effettivamente realizzata in opera , idoneo per falde con inclinazione inferiore a 30°.

Escluso ogni onere e responsabilità per il ripristino degli intonaci e le tinteggiature danneggiatesi a seguito del fissaggio del parapetto.

m. x €/m. = €.

**10.6 Noleggio di piattaforma semiarticolata – a pantografo – autocarrata – cingolata .( SPECIFICARE )**

Noleggio di piattaforma elevatrice con cestello per l’esecuzione in sicurezza degli interventi in quota.

Compreso ogni onere per il trasporto in arrivo e partenza , movimentazione ed impiego da parte di operatore provvisto di apposita abilitazione ed all’ uso dei DPI di 3° Cat. , il carburante e la manutenzione.

Escluso ogni onere per rendere accessibile le aree di lavoro il ripristino dei danni prodotti alle aree verdi a seguito dell’ accesso e stabilizzazione del mezzo .

Giorni. x €/giorno. = €.