**6. ISOLANTI**

**6.1 Materassino in lana di roccia imbustata**

Fornitura e posa in opera di materassino isolante in lana di roccia, di spessore adeguato (da 40 a 60 mm. SPECIFICARE ), di densità adeguata (da 10 a 35 Kg/mc. SPECIFICARE ), confinata all’interno di buste in polietilene. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Misure della superficie effettivamente coperta

 mq. x €/mq. = €.

**6.2 Materassino in lana di vetro imbustata**

Fornitura e posa in opera di materassino isolante in lana di vetro, di spessore adeguato (da 40 a 60 mm. SPECIFICARE ), di densità adeguata (da 10 a 35 Kg/mc. SPECIFICARE ), confinata all’interno di buste in polietilene. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Misure della superficie effettivamente coperta

 mq. x €/mq. = €.

**6.3 Pannelli in poliuretano espanso**

Fornitura e posa in opera di pannelli termoisolanti **ISOLPARMA** tipo **RF2** in poliuretano espanso,senza l’impiego di CFC o HCFC, rigido, rivestiti sulla faccia superiore con cartonfeltro bitumato accoppiato a PPE, idoneo all’applicazione per sfiammatura . Pannelli dim 60 x 120 cm. , di spessore adeguato (da 30 a 120 mm. SPECIFICARE ), densità 43 Kg/mc., conducibilità termica 0,028 W/mK. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido e quant'altro occorra per dare l'opera finita, sono compresi eventuali fissaggi o collanti per migliorare il collegamento al solaio . Esclusioni listelli in legno ferma isolante da computare a parte .

Misure della superficie effettivamente coperta

 mq. x €/mq. = €.

**6.4 Pannelli in polistirene** **espanso estruso** .

Fornitura e posa in opera di pannelli termoisolanti **ISOLPARMA** tipo **XPS** in polistirene espanso estruso di spessore adeguato (da 30 a 80 mm. SPECIFICARE), di densità adeguata, conducibilità termica 0.034 – 0.038 W/mK . . Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido e quant'altro occorra per dare l'opera finita, sono compresi eventuali fissaggi o collanti per migliorare il collegamento al solaio . Esclusioni listelli in legno ferma isolante da computare a parte .

Misure della superficie effettivamente coperta

 mq. x €/mq. = €.