**5. GUAINA**

**5.1 Guaina impermeabilizzante protetta superficialmente da scaglie di ardesia naturale**

 Fornitura e posa in opera di uno strato di guaina impermeabilizzante da 4,5 Kg/mq., con fattore di flessibilità a freddo adeguato (da 0 a –20 °C SPECIFICARE ° C ), armata con rete al poliestere, protetta superficialmente da scaglie di ardesia naturale (di vari colori) e saldata a fiamma. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti, il fissaggio secondo le specifiche di posa e quant’altro occorra per dare l’opera finita.

Misure della superficie effettivamente coperta

 mq. x €/mq. = €.

**5.2 Guaina impermeabilizzante liscia**

Fornitura e posa in opera di uno strato di guaina impermeabilizzante da 4,5 Kg/mq., spessore 4 mm., con fattore di flessibilità a freddo adeguato (da 0 a –20 °C SPECIFICARE ° C ), armata con rete al poliestere e saldata a fiamma. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti, il fissaggio secondo le specifiche di posa e quant’altro occorra per dare l’opera finita.

Misure della superficie effettivamente coperta

 mq. x €/mq. = €.

**5.3 Vernice alluminata a protezione delle guaina installate**

Fornitura e posa in opera sulle guaine installate di vernice alluminata , per garantirne maggiore durata e resistenza , data a pennello o a rullo in quantità di circa 150gr/mq. . Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, la posa secondo le specifiche del produttore e quant’altro occorra per dare l’opera finita.

Misure della superficie effettivamente coperta

 mq. x €/mq. = €.

**5.4 Bitume per migliorare l’attacco della guaina al solaio**

Fornitura e posa di emulsione a freddo di bitume per migliorare l’attacco della guaina al solaio; stesa sul solaio con pennello o rullo a rullo in quantità di circa 200gr/mq. . Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, la posa secondo le specifiche del produttore e quant’altro occorra per dare l’opera finita.

Misure della superficie effettivamente coperta

 mq. x €/mq. = €.