**4. LISTELLI**

**4.1 Listelli in legno fissati mediante tasselli al solaio**

Fornitura e posa in opera di listelli di legno in Abete grezzo, sezione 40x40 mm., lunghi 4.00 ml., fissati al solaio (ogni ml.) mediante tasselli ad espansione di idonee caratteristiche. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

m. x €/m. = €.

**4.2 Listelli in legno fissati mediante staffe in acciaio zincato**.

Fornitura e posa in opera di listelli di legno in Abete grezzo, sezione 40x40 mm., lunghi 4.00 ml., bloccati ai solai in laterizio, ogni m. , mediante idonee staffe in acciaio zincato., murate con cemento a pronta presa .

Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, le demolizioni , il fissaggio con malta , lo sfrido e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

m. x €/m. = €.

**4.3 Profili omega traforati in acciaio zincato.**

Fornitura e posa in opera di omega h 40 mm. in acciaio zincato., lunghi 4.00 ml., fissati al solaio (ogni m.) mediante fissaggi di idonee caratteristiche. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

m. x €/m. = €.