**3. RICOPERTURA IN LAMIERE**

**3.1 Lamiere in acciaio zincato preverniciato**

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiere grecate tipo **ISOPAN**  Mod**. LG20** o **LG28** in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 6/10 mm. Posate su infrastruttura di sostegno e fissate con appositi gruppi di fissaggio: - Vite autofilettante in acciaio zincato completa di guarnizione in EPDM. Colorazioni standard. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita. **Attenzione** lamiere con sormonto laterali di almeno una greca e mezzo.

Misure in opera della superficie coperta .

MQ. x €/mq. = €.

**3.2 Lamiere in alluminio preverniciato**

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiere grecate tipo **ISOPAN**  Mod**. LG20** o **LG28** in alluminio preverniciato di spessore non inferiore a 8/10 mm. Posate su infrastruttura di sostegno e fissate con appositi gruppi di fissaggio: - Vite autofilettante in acciaio INOX AISI 304 completa di guarnizione in EPDM. Colorazioni standard. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita.  **Attenzione** lamiere con sormonto laterali di almeno una greca e mezzo.

Misure in opera della superficie coperta .

MQ. x €/mq. = €.

**3.3 Lamiere in rame**

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiere grecate tipo **ISOPAN**  Mod**. LG20** o **LG28** in rame di spessore non inferiore a 6/10 mm. Posate su infrastruttura di sostegno e fissate con appositi gruppi di fissaggio: - Vite autofilettante in acciaio INOX AISI 304 completa di guarnizione in EPDM. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita. **Attenzione** lamiere con sormonto laterali di almeno una greca e mezzo.

Misure in opera della superficie coperta .

MQ. x €/mq. = €.

**3.4 Lamiere in acciaio INOX AISI 304**

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiere grecate in acciaio INOX AISI 304 tipo **ISOPAN**  Mod**. LG20** o **LG28** di spessore non inferiore a 6/10 mm. Posate su infrastruttura di sostegno e fissate con appositi gruppi di fissaggio: - Vite autofilettante in acciaio INOX AISI 304 completa di guarnizione in EPDM. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita. . **Attenzione** lamiere con sormonto laterali di almeno una greca e mezzo.

Misure in opera della superficie coperta .

MQ. x €/mq. = €.